SELLPOINT — PUENTE DE IMPRESIÓN (versión .exe, sin instalar nada)
==================================================================

Este ejecutable NO necesita instalar Node.js ni nada. Ya NO tienes que
editar archivos: se configura con una página visual en tu navegador.

PASOS
─────
1) Descomprime este ZIP en la PC donde está conectada la impresora
   (déjala siempre encendida durante el turno).

2) Abre "sellpoint-puente.exe" (doble clic).
   -> Se abrirá SOLO una página en tu navegador para configurarlo.
      (Si no abre sola, entra a:  http://localhost:17654 )

3) En esa página llena:
      • Subdominio : lo que va antes de .jaibasoft.com
                     (ej. cliente-tu-negocio)
      • Token      : el que sale en SellPoint → Ajustes → Impresora →
                     Puente local (empieza con "brg_")
      • Impresora  : elígela de la lista desplegable (ej. POS-58).
                     Si es impresora de RED (por IP), deja la primera opción.

   -> Puedes darle "Probar impresión" para que salga un ticket de prueba
      ANTES de guardar (solo impresoras USB/Bluetooth).
   -> Luego "Guardar y conectar". Listo. Puedes cerrar la pestaña.

4) La ventana negra del programa debe decir:
      ✅ Puente registrado y listo. Esperando tickets…
   DÉJALA ABIERTA (minimízala). Mientras esté abierta, imprime.

5) En SellPoint, en el destino (Ticket/Cocina), elige el modo "Puente local".
   - Si es USB/Bluetooth: la IP no importa, déjala como esté.
   - Si es de red: pon la IP de la impresora.
   Prueba con "Probar impresora".


CÓMO CONECTAR LA IMPRESORA MOON58W (SICAR) POR USB:
1. Conecta el cable USB de la impresora a la PC y enciéndela (con su corriente).
2. Instala el driver: del CD "Receipt Printer Driver Software" (modelo 58mm /
   POS58) o, si no tienes lector de CD, descarga un driver "POS-58" genérico.
3. Debe aparecer en "Dispositivos e impresoras" con un nombre (ej. "POS-58").
4. IMPORTANTE — el puerto: clic derecho en la impresora → "Propiedades de
   impresora" → pestaña "Puertos". Si está marcado "LPT1", desmárcalo y marca
   el puerto USB (USB001 / "USB Virtual printer port") o el COM del USB-SERIAL
   CH340. Aplica y en "General" → "Imprimir página de prueba". Si la hoja de
   prueba sale, ya quedó y el puente la usará sin problema.


AVISO DE WINDOWS (normal):
La primera vez, Windows puede mostrar "Windows protegió tu PC" (SmartScreen),
porque el programa no está firmado. Haz clic en "Más información" y luego en
"Ejecutar de todas formas". Es seguro — solo pasa tickets a tu impresora.

Para que arranque solo al prender la PC: pon un acceso directo de
"sellpoint-puente.exe" en la carpeta de Inicio (Win+R → shell:startup).

Para RECONFIGURAR después (cambiar impresora, token, etc.): con el programa
abierto, entra a  http://localhost:17654  en el navegador.
