SellPoint - Puente de impresion  (version para Windows 7 / equipos de 32 bits)
============================================================================

*** IMPORTANTE ***
Abre SOLO el archivo  INICIAR.bat  (doble clic).
NO abras "bundle.js" ni "node.exe" ni "rawprint.exe" directamente.
Deja los 4 archivos JUNTOS en la misma carpeta.

Para que sirve
--------------
El "puente" corre en una PC de tu red (misma WiFi que la impresora, siempre
encendida) y releva los tickets desde SellPoint (en la nube) a tu impresora
termica, imprimiendo en texto nitido (ESC/POS), NO como imagen borrosa.

Ya incluye todo lo necesario: NO tienes que instalar nada.

Como usarlo
-----------
1. Descomprime esta carpeta en la PC (por ejemplo en el Escritorio).
2. Doble clic en  INICIAR.bat
3. La primera vez se abre una pagina (http://localhost:17654) para poner tu
   SUBDOMINIO y TOKEN (de SellPoint -> Ajustes -> Impresora -> Puente local).
   Si necesitas reabrirla, escribe en Chrome:  http://localhost:17654
   (con http:// al inicio; si no, Chrome intenta https y da error).
4. En "Impresora" ELIGE tu impresora USB de la lista (NO dejes "Impresora de
   RED"). Dale "Probar impresion". Luego "Guardar".
5. En SellPoint, en el destino, elige modo "Puente local".

Nota sobre la velocidad de impresion
------------------------------------
El puente imprime al instante usando rawprint.exe (necesita .NET Framework 4).
Si esta PC NO tiene .NET 4, el puente igual FUNCIONA por otro metodo: el PRIMER
ticket puede tardar ~30-60 seg (prepara un ayudante una sola vez) y a partir de
ahi imprime rapido. Si quieres que sea instantaneo desde el primer ticket,
instala gratis el ".NET Framework 4.8" de Microsoft.

Problemas
---------
- "timeout imprimiendo": la impresora no acepto el ticket. Revisa que este
  "Listo" (no en pausa/sin conexion), con papel, y el puerto USB correcto.
- "ECONNREFUSED 127.0.0.1:9100": no elegiste la impresora USB (quedo en modo
  red). Entra a http://localhost:17654 y elige tu impresora.
